{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2018年一事一议项目库"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2018年一事一议项目库","index":0,"n_rows":119,"n_cols":20,"rows_kept":119,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,5],[1,17,1,19],[3,0,5,0],[3,1,4,1],[6,0,8,0],[6,1,7,1],[9,0,13,0],[9,1,12,1],[9,2,10,2],[14,0,30,0],[14,1,29,1],[14,2,15,2],[17,2,18,2],[21,2,22,2],[23,2,24,2],[31,0,49,0],[31,1,48,1],[31,2,35,2],[38,2,39,2],[40,2,41,2],[42,2,43,2],[44,2,45,2],[50,0,68,0],[50,1,67,1],[50,2,51,2],[53,2,54,2],[55,2,56,2],[57,2,58,2],[59,2,60,2],[62,2,63,2],[64,2,65,2],[69,0,75,0],[69,1,74,1],[69,2,70,2],[71,2,72,2],[73,2,74,2],[76,0,85,0],[76,1,84,1],[86,0,88,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[89,0,93,0],[89,1,92,1],[90,2,91,2],[94,0,96,0],[94,1,95,1],[97,0,101,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,104,1],[103,2,104,2],[106,0,110,0],[106,1,109,1],[106,2,107,2],[111,0,115,0],[111,1,114,1],[116,0,117,0],[118,0,118,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盐边县2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目库"]
["编制单位：盐边县财政局综改办",{"$nulls":16},"截止日期：2018年12月20日"]
["序 号","乡镇","村","项   目  名   称","建 设\n性 质","农户数(户)","涉及人口（人）","劳动力（个）","筹劳标准（工日/劳）","筹劳总数（个）","总投资(万元)","投劳折资\n(万元)","村民筹资","村集体投入","社会捐赠","其他资金","申请财政奖补额（万元）","主要建设内容","入库时间","备注"]
[1,"箐河乡","板依村","箐河乡板依村毛坪子社社道硬化","改、扩建",129,520,323,10,3230,40.39,16.15,{"$nulls":4},24.24,"总长1323米，宽3米，C25路面厚18里面，设30*30排水沟870米，M7.5浆砌石251.83立方米，300-1000水泥涵管44米，标示牌一块。","2014.07.09"]
[null,null,"岩门村","箐河乡岩门村团结组社道硬化工程","改、扩建",52,106,50,10,500,24.93,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"$nulls":4},22.43,"道路总长828米，其中社道1长277米，社道2长551米，宽3.0米，设计涵管2处，土挡墙3处，错车道1处，标识牌一块。","2018.03.17","2018年已批复"]
[null,"小计",2,2,null,181,626,373,null,3730,65.32,18.65,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},46.67]
[2,"红格镇","新隆村","红格镇新隆村大龙组新建社道工程","新建",45,135,{"$nulls":3},31.11,null,null,12.44,null,null,18.67,"道路总长4417米，共计7段，路幅宽5米，路面有效宽度3.5米，内侧设计30×50cm土排水沟，设计涵管4处，挡墙3处，涵洞1座，路面加宽1处，铺设C15砼板232.5m²厚7cm，安装标识牌一块。","2018.06.19","2018年已批复"]
[null,null,"金河村","红格镇金河村小洼组小箐沟山坪塘整治建设项目","新建",50,150,{"$nulls":3},30.72,null,null,12.29,null,null,18.43,"新建溢洪道30米、放水塔一座、防渗墙23米及前坝铺设防浪板。","2018.06.20","2018年已批复"]
[null,"小计",2,2,null,95,285,0,0,0,61.83,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":24.729999999999997,"d":"24.73"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":37.1,"d":"37.10"}]
[3,"新九乡","九场村","新九乡九场村弯民排水渠整治项目","改、扩建",43,129,{"$nulls":3},7.19,null,null,2.88,null,null,4.31,"三面光排灌渠整治902米，其中整治断面40×30cm的390米，整治30×30cm的512米，渠道内边墙15cm，外边墙20cm，新建挡墙34.96m³，其中117m局部加高整治，群的内边墙15cm,外边墙20cm。","2018.1.28","2018年已批复"]
[{"$nulls":3},"新九乡九场村大树社严家田堰整治","改、扩建",44,132,124,10,1240,15.54,{"v":6.2,"d":"6.20"},{"$nulls":4},9.34,"三面光渠道整治1409米，整治断面40×40cm，其中117米局部加高整治，渠道内部墙15cm，外边墙20cm,新建挡墙122.64m³.","2018.1.28"]
[null,null,"炉库村","新九乡炉库村白沙社道建设工程","新建",59,177,34,10,340,24.84,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,5.26,null,{"v":3,"d":"3.00"},14.88,"社道总长1300米，其中主路980米，支路320米，宽4.0米。设计挡墙10处，标识牌1块。","2018.1.28","2018年已批复"]
[null,null,"平谷村","新九乡平谷村麻栗社社道、机耕道建设工程","改、扩建",86,258,{"$nulls":3},22.26,null,null,{"v":8.9,"d":"8.90"},null,null,13.36,"总长818米，其中社道长458米，宽3.5米，厚0.18米，内侧设计30×30cm砼排水沟；机耕道长360米，宽2.5-2.8米，厚0.18米。","2018.1.28","2018年已批复"]
[null,"小计",4,4,null,232,696,158,20,1580,69.83,{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":0,"d":"0.00"},17.04,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},41.89]
[4,"国胜乡","榨古村","国胜乡榨古村芭蕉组社道路硬化工程","改、扩建",160,597,307,10,3070,{"v":58.410000000000004,"d":"58.41"},15.35,null,null,{"v":8,"d":"8.00"},null,35.06,"总长2325米，其中1140米路面宽度3米，1185米路面宽度2.5米，30×30砼排水沟290米，涵管18处，错车道1处，转车道3处。","2015.11.13","2018年已批复"]
[{"$nulls":3},"国胜乡榨古村丘陵组联户路基主道硬化工程","改、扩建",96,288,248,10,2480,49.68,19.84,{"$nulls":4},29.84,"硬化长度2072.5米，其中1781米路面宽3米，291.5米路面宽2.5米，30×20砼排水沟130米，涵管10处，错车道5处。","2017.03.29"]
[null,null,"新毕村","国胜乡新毕村新联社社道硬化","改、扩建",109,413,214,10,2140,26.65,{"v":10.7,"d":"10.70"},{"$nulls":4},15.95,"社道长1.032公里，宽3米，K0+000—059段路面宽4米。M7.5浆砌石247.92M2，300mm盛总砼涵管4延米，80pvc管60m.标示牌一块。","2013.10.14"]
[null,null,"小坪村","国胜乡小坪村社道硬化（河沟至陈学兵家段）工程","改、扩建",153,667,488,10,4880,61.05,{"v":24.4,"d":"24.40"},{"$nulls":4},36.65,"总长1785m（河沟湾至陈学兵家段791m,宽3m,内侧30×30砼排水沟；王家河坝至河沟段824m，有效路面2.5m宽，在K0+000-K0+369处设置双面30×50砼排水沟；河沟湾至赵继武家段170m,有效路面宽2.5m.","2015.07.07"]
[{"$nulls":3},"国胜乡小坪村瓦厂社产业路硬化工程（王家背后至朱家老屋基）","改、扩建",160,627,496,10,4960,61.94,{"v":24.8,"d":"24.80"},{"$nulls":4},37.14,"总长2100米，路面宽度3米，30×30砼排水沟1979米，涵管5处，挡墙2处，过沟盖板1处，错车道1处。","2015.11.09"]
[null,null,"大毕村","国胜乡大毕村老水洞组岔沟至傈僳坪社道建设工程","新建",47,224,131,10,1310,16.33,6.55,{"$nulls":4},9.78,"长1847米，宽3.5，项目标识牌一块。","2014.07.17"]
[null,null,"大花地村","国胜乡大花地村毛家山社社道新建","新建",85,377,233,10,2330,29.11,11.65,{"$nulls":4},17.46,"长2760M，宽3M，边沟0.3*0.3米，500水泥涵管24米，浆砌挡墙338.89M3，标识牌一块。","2014.12.09"]
[null,null,"上田坝村","国胜乡上田坝村偏岩子组户联路硬化工程","改、扩建",60,180,229,10,2290,45.74,18.32,{"$nulls":4},27.42,"道路总长1962米，宽2.5米，厚0.18米，采用C25砼铺设。设计涵管1处，挡墙4处，安装标识牌一块。","2017.06.29"]
[{"$nulls":3},"国胜乡上田坝村家鸡沟组户联路硬化工程","改、扩建",45,135,252,10,2520,50.34,20.16,{"$nulls":4},30.18,"道路总长2122.2米，其中20米宽4.2米，2102.5米宽2.5米，内侧设计30×30cm砼排水沟130米，设计平板涵2座，挡墙5处，涵管2处。","2017.06.29"]
[null,null,"热水塘村","国胜乡热水塘村小山堰取水坝项目工程","新建",127,501,342,10,3420,42.71,{"v":17.1,"d":"17.10"},{"$nulls":4},25.61,"新建取水坝工程36m，设计砼基础高3.7m，M7.5浆砌石1.3m,护砼后0.8m,坡砼闸墩高1m","2015.09.02"]
[{"$nulls":3},"国胜乡热水塘村西番社道路硬化工程","改、扩建",212,868,534,10,5340,{"v":66.7,"d":"66.70"},{"v":26.7,"d":"26.70"},{"$nulls":4},{"v":40,"d":"40.00"},"全长3110.9米，其中主路长396米，路面设计宽度2.7米，支路长2714.9米，路面设计宽度2.5米，C15砼边沟356米，无内边墙。","2015.11.17"]
[null,null,"机房村","国胜乡机房村二社社道硬化建设","改、扩建",59,177,296,10,2960,{"v":37,"d":"37.00"},{"v":14.8,"d":"14.80"},{"$nulls":4},{"v":22.2,"d":"22.20"},"道路长度1545米，宽2.5米。内侧设计30×30砼排水沟1006米，设计挡墙2处，涵管7处，错车道3处。","2016.03.21"]
[null,null,"大石房村","国胜乡大石房村青杠林组联户路硬化工程","改、扩建",76,228,242,10,2420,48.33,19.36,{"$nulls":4},28.97,"道路总长2165.3米，其中产业路45米，宽3米，联户道路2120米，宽2.5米，内侧设计30×30砼排水沟10米，20×20砼排水沟36米，设计挡墙10处，涵管24处，弯道加宽1处，转车道2处。","2016.05.25"]
[null,null,"梭罗村","国胜乡梭罗村二组道路新建项目","新建",56,168,200,10,200,40.14,{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":4},24.14,"道路长度5496米，宽3.0米，内侧设计30×30cm排水沟。设计过水路面2处，挡墙27处，拱涵2处，平板涵1处，桥面护栏2处，涵管7处。","2018.3.17"]
[null,null,"民胜村","国胜乡民胜村黄竹湾组道路硬化工程","改、扩建",61,183,235,10,2350,47.11,{"v":18.8,"d":"18.80"},{"$nulls":4},28.31,"道路总长2013米，其中路面宽3.0米为704米，路面宽2.5米为1198米；厚0.18米。设计涵管5处，挡墙10处，错车道2处，弯道加宽1处，安装项目标识牌一块。","2018.03.20","2018年已批复"]
[null,null,"东巴湾村","国胜乡东巴湾村毛坪、庙堡社联户路硬化工程","改、扩建",98,294,235,10,2350,47.03,{"v":18.8,"d":"18.80"},{"$nulls":4},28.23,"道路总长2100米，其中路面宽3.0米为557米，路面宽2.5米为1543米；厚0.18米。设计涵管5处，挡墙11处，错车道2处，安装项目标识牌一块。","2018.03.20"]
[null,"小计",12,16,null,1604,5927,4682,null,45020,728.27,283.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},436.94]
[5,"永兴镇","富阳村","永兴镇富阳村秧田堡组社道硬化","改、扩建",60,285,150,10,1500,18.68,{"v":7.5,"d":"7.50"},{"$nulls":4},11.18,"长777米，宽2.5-3米，设排水沟20*20，标识牌一块。","2014.09.17"]
[{"$nulls":3},"永兴镇富阳村秧田堡组社道硬化","改、扩建",204,762,398,10,3980,49.68,{"v":19.9,"d":"19.90"},{"$nulls":4},29.78,"总长2121米，其中：硬化社道1904米，硬化入户路217米，社道宽3米，入户路宽2.5米，厚18CM。项目标识牌1块。","2014.09.17"]
[{"$nulls":3},"永兴镇富阳村富阳社社道硬化工程","改、扩建",49,214,135,10,1350,{"v":16.740000000000002,"d":"16.74"},6.75,{"$nulls":4},9.99,"长806米，宽2.5-3米，设边沟20*20cm,标识牌一块。","2014.01.07"]
[{"$nulls":3},"永兴镇富阳村村道路至文家火山及宋家老屋至黄牛坪产业路新建工程","新建",127,501,330,10,3300,{"v":41.269999999999996,"d":"41.27"},{"v":16.5,"d":"16.50"},{"$nulls":4},24.77,"长4803m，其中村道路至文家火山段4090m，宋家老屋基至黄牛坪段713m。路面宽3.5m，设计净空尺寸50×30cm土排水沟。设计涵洞两处，过水路面1处。砂砾石夯实240.96m³,C30砼路面6.91m³,Φ1000预制涵管6m,安装标识牌一块。","2015.05.25"]
[{"$nulls":3},"永兴镇富阳村花生坪组邓福江家至深家湾社道路硬化工程","改、扩建",46,156,105,10,1050,{"v":39.269999999999996,"d":"39.27"},5.25,null,null,10.45,null,23.57,"长1743米，宽3.0米，社道段K0+000-K0+437段设计20*20CM排水沟。","2014.03.31"]
[null,null,"苍卜村","永兴镇苍卜村一、二、六组社道硬化","改、扩建",183,632,272,10,2720,49.25,{"v":13.6,"d":"13.60"},null,null,{"v":6.1,"d":"6.10"},null,29.55,"总长1989米，道路宽3米的长1420米，宽2.5米的长569米，全程内侧设计30×30土排水沟1580米，设计当地4处，涵管6处。","2015.11.09"]
[null,null,"朵格村","永兴镇朵格村二组社道硬化工程（二）","改、扩建",19,74,39,10,390,19.89,1.95,null,null,6.01,null,11.93,"总长831米，路面宽2.5米，厚度18cm。全程设计19cm×19cm砼排水沟，设计涵管4处，错车道1处","2015.04.22"]
[null,null,"双河村","永兴镇双河村龙岗组万家湾沟口至谭结云家社道硬化工程","改、扩建",260,836,441,10,4410,55.22,22.05,{"$nulls":4},33.17,"总长1855m（共计4条），路面宽3.0m，全程设计20×20砼排水沟，挡墙2处，涵管7处，溪涵1处，错车道7处。","2015.08.11"]
[{"$nulls":3},"永兴镇双河村农机化生产道路及户联路硬化工程","改、扩建",364,1092,272,10,2720,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":13.6,"d":"13.60"},{"$nulls":4},{"v":20.4,"d":"20.40"},"道路总长1504米，其中405米宽3米，1099米，宽2.5米，厚0.18米，内侧设计30×30cm砼排水沟530.3米。设计涵管5处，跨沟盖板1处，平板涵1处，安装标识牌一块。","2017.06.30"]
[null,null,"果园村","永兴镇果园村羊窝子组社道硬化","改、扩建",58,298,218,10,2180,45.86,{"v":10.9,"d":"10.90"},null,null,7.44,null,27.52,"长2362m（共15条），宽2.5m，设计30×30排水沟213m，设计涵管12处。","2015.09.14"]
[{"$nulls":3},"永兴镇果园村窝凼组社道硬化","改、扩建",66,229,150,10,1500,53.47,{"v":7.5,"d":"7.50"},null,null,13.89,null,32.08,"长1348m（其中519m路宽3.5m，829m路宽2.5m），共9条，30×30砼边沟486m，过沟盖板6处，涵管9处，挡墙8处，涵洞2处，错车道2处。","2015.10.14"]
[null,null,"六合村","永兴镇六合村仑房社社道硬化工程（S216省道至仰天窝段）","改、扩建",74,222,461,10,4610,{"v":57.599999999999994,"d":"57.60"},23.05,{"$nulls":4},34.55,"道路总长2400米，设计宽度3米的2111米，宽2.5米的289米，内侧设计30×30砼边沟2111米，设计挡墙1处，错车道1处，涵管3处。","2016.08.04"]
[{"$nulls":3},"永兴镇六合村关坪子组产业路建设","新建",71,213,317,10,3170,39.66,15.85,{"$nulls":4},23.81,"新建产业路6000米，路幅宽5米，有效路面宽3.5米，内侧50X30cm土排水沟。挡墙2处，垮沟盖板2处，标识牌一块。","2017.06.21"]
[null,null,"鹿游箐村","永兴镇鹿游箐村二社社道硬化工程","改、扩建",161,483,324,10,3240,78.12,19.44,{"$nulls":3},{"v":11.8,"d":"11.80"},46.88,"道路总长2490米，其中宽度2.6米社道长393米，宽度3.0米社道长1412米。入户路683米，宽2.5米，厚0.18米。设计涵管21处，挡墙23处，跨沟盖板1处，按照标识牌1块。","2017.01.09"]
[{"$nulls":3},"永兴镇鹿游箐村四社社道及机耕道、户联路硬化工程","改、扩建",170,510,325,10,3250,40.55,16.25,{"$nulls":4},{"v":24.3,"d":"24.30"},"总长1356米，其中社道长664米，宽3米，厚0.18米，内侧设计18X20cm砼排水沟；机耕道长133米；户联路长559米，宽2.5米，厚0.18米。设计涵管15处，挡墙10处，标识牌一块。","2018.01.31"]
[null,null,"尖山村","永兴镇尖山村村道至岩湾段社道硬化工程","改、扩建",56,168,456,10,4560,56.61,22.65,{"$nulls":4},33.96,"道路总长2000米，宽3米，厚0.18米。全程设计30X30cm砼排水沟。设计挡墙3处，跨沟盖板1处，标识牌1块。","2017.06.21"]
[null,null,"三虎村","永兴镇三虎村长房村村道至途家门口段社道硬化工程","改、扩建",158,474,263,10,2630,52.71,21.04,{"$nulls":4},31.67,"道路总长1872米，宽3.0米，内侧设计30X30cm砼排水沟，厚0.18米，采用C25砼铺设。涵管7处，挡墙2处，安装标识牌一块。","2017.6.28"]
[null,null,"纸房村","永兴镇纸房村密地罗社道、户联路硬化工程","改、扩建",134,402,278,10,2780,58.95,22.24,{"$nulls":3},1.34,35.37,"道路总长2738.1米，共计13段，（其中路面宽3.0米共计1100米，扣除盖板涵2.6米后计1097.4米；路面宽度2.5米共计1638.5米，扣除盖板涵2.6米后计1635.9米），路面厚0.18米。全程设计涵管2处，盖板涵2座，安装标识牌一块。","2018.05.21"]
[null,"小计",10,18,null,2260,7551,4934,null,49340,{"v":807.5300000000001,"d":"807.53"},266.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},43.89,13.14,484.48]
[6,"惠民乡","三元村","惠民乡三元村黑沙湾水系配套工程","新建",60,180,172,10,1720,21.46,{"v":8.6,"d":"8.60"},{"$nulls":4},12.86,"新建3口300m³水池，水池净空半径5.7米，深3.2米；新建配水管网6.2km,其中∅50PE管3000m,∅30PE管2000米，∅25PE管1200m，安装标识牌1块。","2016.08.29"]
[{"$nulls":3},"惠民乡三元村一、二社社道及机耕路（户联路）硬化工程","改、扩建",285,855,491,10,4910,{"v":61.379999999999995,"d":"61.38"},24.55,{"$nulls":4},36.83,"总长2647米，其中一社社道长400米，机耕道长266米，入户路长1866米，二社入户路长115米。一社社道设计路宽3.0米，道路内侧设计30×30cm砼排水沟，机耕道设计路宽3.0米，内侧设计30×20cm砼排水沟，入户路宽2.5米，入户1、入户6、入户10、入户14、入户15、入户17、入户19、入户20、入户23、入户25的道路设计30×20cm砼排水沟（共1279米），其余入户路均未设计排水沟。","2016.04.26"]
[{"$nulls":3},"惠民乡德阳村二、三、四社社道、机耕道、户联路硬化工程","新建",236,708,390,10,3900,78.03,{"v":31.2,"d":"31.20"},{"$nulls":4},46.83,"道路总长3090米，其中二社总长1272米（社道长1190米，宽3米，在K0+000-K0+410于支1K0+146-k0+490段道路内侧设计20×20cm砼排水沟长554米；入户路长82米，宽2.5米），三社总长852米（机耕道长240米，宽3米，道路内侧设计20×20cm砼排水沟；入户路长612米，除入户1道路内侧设计20×20cm砼排水沟），四社总长966米（社道长562米，在K0+000-K0+340段设计路宽3.5米，在K0+340-K0+562设计路宽3米；入户路长404米，宽2.5米）。设计挡墙7处，涵管9处，标识牌一块。","2017.6.28"]
[null,null,"偏外村","惠民乡偏外村二社、五社社道硬化工程","改、扩建",118,354,404,10,4040,50.51,{"v":20.2,"d":"20.20"},{"$nulls":4},30.31,"道路总长2723米，其中偏外村二社设计长度1583米，宽2.5米，偏外村五社设计长度1140米，宽2.5米。厚0.18米，设计平板涵1座，挡墙2处，涵管1处，标识牌1块。","2016.10.13"]
[{"$nulls":3},"惠民乡偏外村三、四社社道路硬化工程","改、扩建",264,792,401,10,4010,50.18,20.05,{"$nulls":4},30.13,"道路总长1982米，其中偏外四社长1080米，村道至陈杰家段长946m里程桩号K0+000-K0+502段内侧设计30×30cm砼排水沟，宽2.5米；村道至夏廷芳家段长134米，宽2.5米，无排水沟。偏外三社长902米，社道至王成华家段长180米，社道至陈明康家段长252米，余家背后至社道岔路口段长470米，k0+180-k0+280段内侧设计30×30cm砼排水沟，宽2.5米。设计挡墙9处，涵管3处，标识牌一块。","2017.06.07"]
[null,null,"水库村","惠民乡水库村一、二、四、七、八社社道、机耕道、户联路硬化工程","改、扩建",660,1980,408,10,4080,81.61,32.64,{"$nulls":4},48.97,"道路总长3685米，宽2.5-3.0米。设计挡墙10处，涵管22处，跨沟盖板1处，标识牌一块，","2017.6.28"]
[{"$nulls":3},"惠民乡水库村五、六社社道、机耕道、户联路硬化工程","改、扩建",665,1995,412,10,4120,82.44,32.96,{"$nulls":4},49.48,"道路总长2970米，宽2.5-3.0米。设计挡墙10处，跨沟涵拱2处，涵管21处，错车道4处，标识牌一块。","2017.6.28"]
[null,null,"湾边村","惠民乡湾边村三、五社水系配套工程","新建",120,360,135,10,1350,16.95,6.75,{"$nulls":4},{"v":10.2,"d":"10.20"},"新建3口100m³蓄水池，水池净空半径3.7米，深3.2米，2口100m³蓄水池，水池净空半径4.7米，深3.2米.新建配水管网8千米，其中∅32PE管1000米，∅25PE管7000米，安装标识牌1块。","2017.01.18"]
[{"$nulls":3},"惠民乡湾边村产业路硬化工程","改、扩建",390,1170,387,10,3870,48.31,19.32,{"$nulls":4},28.99,"总长2220米，其中田家湾子产业路长1000米，宽3米，在K0+063-K0+265段设置30×30cm砼排水沟；牛厂坪产业路长500米，宽2.5米；碗厂梁子产业路长720米，宽2.5-3米。设计涵管4处，标识牌一块。","2018.1.4"]
[null,null,"新林村","惠民乡新林村芒果产业蓄水池配套工程","新建",132,396,435,10,4350,54.43,21.75,{"$nulls":4},32.68,"新建蓄水池18口，其中新林一社12口，分别为3口50m³，9口100m³;新林二社1口50m³；新林四社4口，分别为2口50m³，2口100m³；新林五社1口300m³.每口蓄水池配套管网500m（∅32PE管300m，∅25管网200m),共计配套管网9km,安装标识牌1块。","2017.01.18"]
[{"$nulls":3},"惠民乡新林村四、五社社道硬化工程","新建",350,1050,212,10,2120,42.31,16.96,{"$nulls":4},25.35,"道路总长975米，宽2.5米，采用C25砼浇筑厚度18cm。其中田景福家至姚家地段（长500米）路面内侧设计30×30cm砼排水沟。设计平板涵一座，挡墙4处，错车道2处，涵管4处，标识牌一块。","2017.06.27"]
[null,null,"和平村","惠民乡和平村二、五社社道硬化工程","改、扩建",236,708,231,10,2310,28.88,11.55,{"$nulls":4},17.33,"道路总长1056米，其中，789米道路宽3米，267米道路宽2.5米，内侧设计30×30cm砼排水沟长740米，厚0.18米，设计盖板1处，挡墙3处，涵管3处，标识牌一块。","2017.04.01"]
[null,null,"建新村","惠民乡建新村一社水利设施水毁恢复工程","改、扩建",106,318,231,10,2310,{"v":28.8,"d":"28.80"},11.55,{"$nulls":4},17.25,"新建30m³蓄水池1口，整治恢复渠道1035米，新建M7.5浆砌石挡墙798.44m³。","2017.05.04"]
[{"$nulls":3},"惠民乡建新村四、五社户联路硬化工程","改、扩建",220,660,214,10,2140,26.71,{"v":10.7,"d":"10.70"},{"$nulls":4},16.01,"道路总长1482米，其中四社户联路长695米，五社户联路长787米。宽均为2.5米，未设计排水沟。","2017.05.19"]
[null,null,"青龙村","惠民乡青龙村吊狗树社道硬化工程","改、扩建",470,1410,460,10,4600,{"v":57.5,"d":"57.50"},{"v":23,"d":"23.00"},{"$nulls":4},{"v":34.5,"d":"34.50"},"道路总长1800米，宽3.5米，内侧设计30×30cm砼排水沟1815米，厚0.18米，设计跨沟盖板1处，涵管4处，标识牌一块。","2017.06.07"]
[{"$nulls":3},"惠民乡青龙村二社社道硬化工程","改、扩建",326,978,390,10,3900,48.69,{"v":19.5,"d":"19.50"},{"$nulls":4},29.19,"道路总长1783米，其中405米宽3米，1378米宽2.5米，厚0.18米。内侧设计30×30cm砼排水沟长408米。挡墙10处，错车道4处，涵管14处，跨沟盖板1处，平板涵1处，安装标识牌一块。","2017.06.27"]
[null,null,"银河村","惠民乡银河村一、三社户联路硬化工程","改、扩建",426,1278,244,10,2440,30.45,{"v":12.2,"d":"12.20"},{"$nulls":4},18.25,"道路总长1624米，其中1432米宽2.5米，192米宽3米，新建跨沟盖板1处，安装标识牌一块。","2017.06.27"]
[null,null,"兴隆村","惠民乡兴隆村三社户联路硬化工程","改、扩建",381,1143,344,10,3440,42.93,{"v":17.2,"d":"17.20"},{"$nulls":4},25.73,"道路总长2360米，其中2324米宽2.5米，36米宽2.0米。设计25段户联路，安装标识牌一块。","2017.06.27"]
[null,"小计",10,18,null,5445,16335,5961,null,59610,{"v":851.5699999999998,"d":"851.57"},340.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":510.89000000000004,"d":"510.89"}]
[7,"桐子林镇","金河村","桐子林镇金河村河口社柳树湾道路硬化","改、扩建",298,894,535,10,5350,66.87,26.75,{"$nulls":4},40.12,"道路总长2462米，宽3.0米，道路内侧全程设计30×30cm砼排水沟，路面厚0.18米。","2016.08.30"]
[{"$nulls":3},"桐子林镇金河村双槽门社乌拉河涵拱建设工程","新建",46,138,323,10,3230,40.27,16.15,{"$nulls":4},24.12,"设计涵拱一座，共计3跨，单跨5米，总长19.8米，桥面宽4.5米，涵拱两端新建公路36.8米（其中左岸10米，右岸26.9米），安装标识牌一块。","2018.06.25","2018年已批复"]
[null,null,"木撒拉村","桐子林镇木撒拉村摩梭罗社社道硬化工程","改、扩建",434,1302,446,10,4460,55.83,{"v":22.3,"d":"22.30"},{"$nulls":4},33.53,"道路总长2576米，其中主路长2128米，宽3.0米，2#主路里程桩号K0+165-K1+190段路面内侧设计30×30cm砼排水沟，支路共计448米，宽2.5米。厚度均未0.18米。设计挡墙1处，涵管1处，错车道1处，标识牌1块。","2017.05.17"]
[{"$nulls":3},"桐子林镇木撒拉村老王岩组公路挡土墙项目","改、扩建",30,90,55,10,550,10.92,{"v":4.4,"d":"4.40"},{"$nulls":4},6.52,"挡墙设计长35米，高5.0米，∅80PVC排水管20米，分缝木板3.6m²。","2018.03.23","2018年已批复"]
[null,null,"安宁村","桐子林镇安宁村三堆子社水沟整治项目","新建",67,201,78,10,780,9.64,{"v":3.9,"d":"3.90"},{"$nulls":4},5.74,"整治渠道1.13km，其中断面30×30cm的738m，断面40×40cm的392m。新建取水坝一处；安装DN300钢管20m.","2018.05.10"]
[{"$nulls":3},"桐子林镇安宁村下坝塘社新建提灌站项目","新建",77,231,{"$nulls":3},30.35,null,null,12.14,null,null,18.21,"新建提灌站一处，装机功率55KW，设计流速25m³/h；新建浮船取水泵房一处；配套DN80镀锌钢管2100m；现状蓄水池防渗整治1076m²;安装标识牌1块及其他配套建设。","2018.05.10"]
[null,"小计",3,6,null,952,2856,1437,50,14370,{"v":213.88000000000002,"d":"213.88"},{"v":73.50000000000001,"d":"73.50"},{"v":0,"d":"0.00"},12.14,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":128.23999999999998,"d":"128.24"}]
[8,"渔门镇","团结村","渔门镇团结村大湾社坪子至万家水井段社道新建工程","新建",310,930,186,10,1860,23.26,{"v":9.3,"d":"9.30"},{"$nulls":4},13.96,"道路总长5.2km，其中新建社道4.0km，整治原有道路1.2km。有效路基宽3.5m,路面设计50×30土排水沟，路幅宽5m，标识牌1块。","2016.11.09"]
[null,null,"双龙村","渔门镇双龙村二道河社社道及户联路硬化工程","改、扩建",300,900,562,10,5620,{"v":70.2,"d":"70.20"},{"v":28.1,"d":"28.10"},{"$nulls":4},{"v":42.1,"d":"42.10"},"道路总长2969米，（其中社道1700米，入户路1269米），社道宽3.0米，厚0.18米，入户路宽2.5米，厚0.18米。设计涵管1处，挡墙3处，跨沟盖板2处。","2016.12.21","2018年已批复（项目变更）"]
[null,null,"狮子堡村","渔门镇狮子堡村小铺子社杨家梁子产业路硬化工程","改、扩建",215,645,494,10,4940,{"v":61.7,"d":"61.70"},{"v":24.7,"d":"24.70"},{"$nulls":4},{"v":37,"d":"37.00"},"道路总长2300米，宽3米，厚0.18米，K0+135-K1+300段路面内侧设计30×30cm砼排水沟，设计挡墙2处，涵管8处，错车道4处，标识牌1块。","2017.3.30"]
[null,null,"新开田村","渔门镇新开田村圆堡山社茶山及鱼塘产业路硬化工程","改、扩建",330,990,282,10,2820,56.28,22.56,{"$nulls":4},33.72,"道路总长2225米，其中茶山产业路长1737米，鱼塘产业路长488米。茶山产业路主路长1265米，支路长472米，均宽2.5米，厚0.18米，主路内侧设计30×30cm砼排水沟，并延长7米，内侧设计20×20cm砼排水沟。","2017.05.25"]
[null,null,"岩朗村","渔门镇岩朗村村坡脚组社社道及户联路硬化工程","改、扩建",222,666,312,10,3120,62.46,24.96,{"$nulls":4},{"v":37.5,"d":"37.50"},"道路总长1947米，其中794米宽3.5米，厚20cm；915米宽3.0米，厚18cm，238米宽2.5米，厚18cm。采用C25砼铺设，内侧设计30×30cm砼排水沟长1615米，涵管3处，挡墙5处，安装标识牌一块。","2017.06.29","2018年已批复（奖补35.85万元，另外1.65万元村组自行解决）"]
[null,null,"高箐村","渔门镇高箐村东风社村道及户联路硬化工程","改、扩建",78,234,437,10,4370,54.68,21.85,{"$nulls":4},32.83,"总长1451米，其中1080米宽3.5米，371米宽2.5米，厚0.18米，净空尺寸30×30cm砼排水沟长1308米，涵管7处，挡墙3处，平板涵1座，净空尺寸60×60cm排洪沟90米，安装标识牌一块。","2018.1.10","项目已取消"]
[null,null,"高坪村","渔门镇高坪村护林社社道硬化项目","改、扩建",47,141,325,10,3250,65.03,{"v":26,"d":"26.00"},{"$nulls":4},39.03,"总长3480米，其中790米宽3.0米，2110米宽2.5米，580米宽2.0米，厚0.18米。设计涵管4处，挡墙2处，倒车坝2处，安装标识牌一块。","2018.1.10"]
[null,null,"龙树村","渔门镇龙树村友爱社社道硬化工程","改、扩建",23,69,164,10,1640,20.57,{"v":8.2,"d":"8.20"},{"$nulls":4},12.37,"总长823米，其中路面宽为3米的长416米，路面宽2.5米的长407米，厚0.18米，内侧设计30cmX30cm的砼排水沟131米。全程设计涵管6处，错车道2处，弯道加宽1处，安装项目标识牌一块。","2018.05.28"]
[null,null,"朵古村","渔门镇朵古村蜜蜡社社道硬化工程","改、扩建",443,1329,456,10,4560,56.99,{"v":22.8,"d":"22.80"},{"$nulls":4},34.19,"道路总长1517米，宽3米，后0.18米，全程设计30X30cm的砼排水沟长916米，设计涵管3处，挡墙4处，错车道3处，平板涵6座，安装标识牌一块。","2018.06.20"]
[null,"小计",9,9,null,1968,5904,3218,90,32180,471.17,188.47,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":282.70000000000005,"d":"282.70"}]
[9,"格萨拉乡","古德村","格萨拉乡古德村博树社机耕道建设","新建",163,680,408,10,4080,50.95,{"v":20.4,"d":"20.40"},{"$nulls":4},30.55,"全长5975M（其中主路长3367M，1#支路长692M，2#支路长842M，3#支路长1074M），宽3.5M，主路公路内侧设计30*30砼排水沟，其余路段内侧设计50*30CM土排水沟。标识牌1块。","2014.09.16"]
[{"$nulls":3},"格萨拉乡古德村基础设施建设工程",null,57,171,227,10,2270,28.45,11.35,{"$nulls":4},{"v":17.1,"d":"17.10"},"项目一：稗子田社社道硬化设计路面长度474.9米，宽2.8米，厚0.18米，内侧设计3030X30cm的砼排水沟，设计挡墙1处，涵管2处。项目二：博树社道路平板涵一座，附属挡墙2处。项目三：杨柳湾社道路挡墙建设设计挡墙1处。","2018.06.30","2018年已批复"]
[null,"小计",2,2,null,220,851,635,null,6350,{"v":79.4,"d":"79.40"},31.75,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":47.650000000000006,"d":"47.65"}]
[10,"益民乡","垭谷村","益民乡垭谷村船房组机耕道硬化项目","改、扩建",180,540,{"$nulls":3},21.62,{"$nulls":3},8.65,null,12.97,"机耕道硬化总长1213米，宽2.5米，20cmX20cm排水沟54米，错车道3处。","2017.06.20","2018年已批复"]
[null,null,"永益村","益民乡永益村兴桥社农机生产道路及户联路硬化","改、扩建",40,120,247,10,2470,{"v":30.839999999999996,"d":"30.84"},12.35,{"$nulls":4},18.49,"硬化道路1665米，其中：891米宽3米，774米宽2.5米，厚18cm。标识牌一块。","2017.06.19","2018年已批复"]
[{"$nulls":3},"益民乡永益村兴桥社产业路及社道路硬化工程","改、扩建",294,882,176,10,1760,21.99,{"v":8.8,"d":"8.80"},{"$nulls":4},13.19,"道路总长990米，其中宽3米段长431米，内侧设计30X砼排水沟，宽2.5段长559米，厚0.18米，全程设计跨沟盖板1座，挡墙1处，涵管4处，安装标识牌一块。","2018.06.28"]
[null,null,"鮓石村","益民乡鮓石村阿基鲁二组马路坡脚至营盘梁子社道建设","新建",72,216,{"$nulls":3},{"v":29.4,"d":"29.40"},{"$nulls":3},11.76,null,17.64,"新建道路820米，有效路面宽3米，路幅4米，30X40cm土排水沟820米。M75浆砌挡墙34处1010.12立方米，涵管13处，过沟盖板4处，涵洞1处，。标识牌一块。","2017.06.23"]
[null,"小计",3,4,null,586,1758,423,20,4230,103.85,21.15,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},20.41,{"v":0,"d":"0.00"},62.29]
[11,"鳡鱼乡","大村子村","鳡鱼乡大村子村村道至板板桥付林安家段社道路硬化工程","改、扩建",27,81,91,10,910,{"v":45.6,"d":"45.60"},4.55,{"$nulls":4},41.05,"硬化道路长1582.3米，其中村道路至板板桥付林安家段长1452.3米，支路1至付春桥家段130米，宽3.0米，挡墙1处，涵管1处，设计标识牌一块。","2018.02.28","项目取消，变更"]
[null,null,"大村子村","鳡鱼乡大村子村村道路至斑斑桥付家核桃树段社道路硬化工程","改、扩建",27,81,58,10,580,29.33,{"v":2.9,"d":"2.90"},{"$nulls":4},26.43,"总长1009米，宽3米，设计挡墙1处，涵管1处，安装标识牌一块。","2018.06.30","变更后,2018年已批复。"]
[null,"小计",1,1,null,27,81,58,10,580,29.33,2.9,0,0,0,0,26.43]
[12,"共和乡","扎古村","共和乡扎古村道路新建工程","新建",87,261,190,10,1900,56.77,{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,13.21,null,34.06,"设计长度8000米，宽3.5米，路幅宽4米，全程内侧设计30×50土排水沟，设计涵洞3座，标识牌1块。","2016.06.03"]
[null,null,"荒田村","共和乡荒田村产业发展水系配套工程","新建",206,618,221,10,2210,{"v":27.650000000000002,"d":"27.65"},11.05,{"$nulls":4},{"v":16.6,"d":"16.60"},"新建蓄水池4口，总容积1450m³，其中200m³蓄水池1口，300m³蓄水池1口，450m³蓄水池1口，500m³蓄水池1口，配套PE管网2.35km,其中50管850米，40管1500米。","2017.06.27","2018年已批复"]
[null,null,"雅砻江村","共和乡雅砻江村大河沟至田湾段产业路建设工程","新建",66,198,173,10,1730,{"v":34.6,"d":"34.60"},13.84,{"$nulls":4},20.76,"道路总长5569米，其中K0+000-K0+700、K4+600-K5+569段为原有道路拓宽整治，K0+00-K4+600为新建产业路，有效路面宽3.5米，路幅宽5米。内侧设计30×50土排水沟，涵洞3座，安装标识牌一块。","2017.06.28"]
[null,null,"兴旺村","共和乡兴旺村排灌沟建设项目","新建",90,270,146,10,1460,18.28,{"v":7.3,"d":"7.30"},{"$nulls":4},10.98,"新建排管沟3段共计1430米，其中断面30×30cm的1处900m,断面80×80cm的2处530m。","2018.06.29","2018年已批复"]
[null,"小计",4,4,null,449,1347,730,null,7300,{"v":137.3,"d":"137.30"},41.69,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},13.21,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":82.4,"d":"82.40"}]
[13,"和爱乡","新华村","和爱乡新华村窝凼社、龙店社社道硬化工程","改、扩建",200,840,480,10,4800,59.98,{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":4},35.98,"总长1992m（其中窝凼社1309m，龙店社683m），宽2.5-3.0m，全程设计30×30砼排水沟。","2015.08.24"]
[null,null,"联合村","和爱乡联合村金河社社道硬化项目","改、扩建",49,147,103,8,824,41.08,4.12,{"$nulls":4},36.96,"总长1098米，宽3.5米，厚0.18米，内侧设计30×30cm砼排水沟1072.2米，设计涵拱2处，涵管8处，挡墙7处，错车道1处，标识牌一块。","2018.06.28"]
[{"$nulls":3},"和爱乡联合村大沟社机耕道及联通路硬化工程","改、扩建",45,135,164,4,328,16.38,1.64,{"$nulls":4},14.74,"总长379米，宽3米，厚0.18米，内侧设计30×30cm砼排水沟332米，设计挡墙1处，标识牌一块。","2018.06.28","2018年已批复"]
[null,"小计",2,3,null,294,1122,747,null,5952,117.44,29.76,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":87.67999999999999,"d":"87.68"}]
[14,"红果乡","白沙沟村","红果乡白沙沟村锅底凼产业路硬化工程","改、扩建",98,294,320,10,3200,63.96,{"v":16,"d":"16.00"},{"$nulls":4},47.96,"道路长度2200米，宽3.0米，内侧设计0×30cm排水沟，设计挡墙5处，涵管2处，涵洞1座，过沟盖板1处。","2017.05.03"]
[{"$nulls":3},"红果乡白沙沟村大龙塘社产业路建设工程","改、扩建",22,66,37,10,370,17.73,1.85,{"$nulls":4},15.88,"道路总长3300米，主路长3000米，支路长300米，有效路面宽4米，路基宽4.5米，内侧设计30X50cm土排水沟，安装标识牌一块。","2018.06.29","2018年已批复"]
[null,null,"花椒箐村","红果乡花椒箐村中槽社武家湾至陈家门口段产业路建设","新建",41,123,124,10,1240,{"v":15.399999999999999,"d":"15.40"},{"v":6.2,"d":"6.20"},{"$nulls":4},{"v":9.2,"d":"9.20"},"道路总长2519米，有效路面宽3.5米，路幅宽5米，全程30X50cm排水沟。","2017.06.22","2018年已批复"]
[null,null,"红果村","红果乡红果村一社社道硬化项目","改、扩建",85,246,220,10,2200,{"v":28.9,"d":"28.90"},{"v":11,"d":"11.00"},null,null,{"v":0.6,"d":"0.60"},null,{"v":17.3,"d":"17.30"},"道路总长1010米，主路长810米，有效路面宽3米，内侧设计30X50cm排水沟610米。其中1#支路长100米，2#支路长100米，宽3米，设计挡墙1处，安装标识牌一块。","2018.06.29"]
[null,"小计",4,4,null,246,729,701,null,7010,125.99000000000001,35.05,0,0,0.6,0,90.34]
[15,"红宝乡","蚂蝗箐村","红宝乡蚂蝗箐村马家湾社产业路硬化工程马路唐河坝至王家屋基项目","改、扩建",188,564,99,10,990,{"v":49.470000000000006,"d":"49.47"},4.95,{"$nulls":4},44.52,"设计长度1780米，道路宽3.0米，全程内侧设计30×30C15砼排水沟，过水路面挡墙1处。","2016.05.26"]
[null,null,"广东湾村","红宝乡广东湾村产业路硬化及新建工程","改、扩建",95,285,158,10,1580,{"v":19.759999999999998,"d":"19.76"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":4},11.86,"硬化产业路505米，宽2.5米，厚0.18米，采用C25砼铺设。新建产业路1300米，宽3.5米，路幅宽5米，内侧设计30×50cm土排水沟。安装标识牌一块。","2017.06.27"]
[null,null,"核桃箐村","红宝乡核桃箐村赵璧山社产业路新建工程","新建",205,615,46,10,460,23.04,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"$nulls":4},20.74,"道路总长4490米，共计6段路，其中2段路为产业路共计3750米，4段路为户联路共计740米。有效路面宽度3.5米，内侧设计30×50cm土排水沟，路幅宽5米，安装标识牌一块。","2017.06.27","2018年已批复"]
[null,null,"谜塘村","红宝乡谜塘村道路挡墙工程","新建",80,240,26,10,260,13.18,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"$nulls":4},11.88,"设计挡墙5处，∅100PVC排水管150米。","2018.06.28","2018年已批复"]
[null,"小计",4,4,null,568,1704,329,null,3290,105.45000000000002,16.450000000000003,0,0,0,0,89]
[16,"温泉乡","野麻地村","温泉乡野麻地村前进社社道硬化工程","改、扩建",23,69,49,0,490,24.54,2.45,{"$nulls":4},22.09,"道路总长800米，宽3米，厚0.18米，采用C25砼铺设。内侧设计30×30cm砼排水沟，安装项目标识牌一块。","2018.06.28","2018年已批复"]
[null,"小计",1,1,null,23,69,49,0,490,24.54,2.45,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},22.09]
["合计",null,73,98,null,15150,47841,24435,190,241032,{"v":3992.7,"d":"3992.70"},{"v":1359.7500000000002,"d":"1359.75"},{"v":0,"d":"0.00"},53.91,{"v":86.10999999999999,"d":"86.11"},16.14,{"v":2476.7900000000004,"d":"2476.79"}]