{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025年盐边县农村公益事业财政奖补资金项目库"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025年盐边县农村公益事业财政奖补资金项目库","index":0,"n_rows":65,"n_cols":16,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,6],[1,14,1,15],[4,0,10,0],[4,1,10,1],[11,0,16,0],[11,1,16,1],[17,0,30,0],[17,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,44,0],[35,1,44,1],[46,0,49,0],[46,1,49,1],[51,0,53,0],[51,1,53,1],[54,0,58,0],[54,1,58,1],[59,0,63,0],[59,1,63,1],[64,0,64,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年盐边县农村公益事业建设财政奖补资金项目库"]
["编制单位：盐边县财政局",{"$nulls":13},"截止日期：2025.8.7"]
["序 号","乡镇","编号","村","项   目  名   称","建 设\n性 质","农户数(户)","总投资(万元)","投劳折资\n(万元)","村民筹资","村集体投入","社会捐赠","其他资金","申请财政奖补额（万元）","主要建设内容","入库时间"]
[1,"红宝苗族彝族乡",1,"广东湾村","红宝乡广东湾村石家坪社产业路、户联路硬化工程项目","新建",22,50.74,10.15,{"$nulls":4},40.59,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1708.40m共计11段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设；附属设计为:弯道加宽二处、会车道一处、新建道路挡墙一处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[2,"永兴镇",2,"苍蒲村","永兴镇苍蒲村一组户联路、产业路硬化工程","新建",48,39.7,8,{"$nulls":4},31.7,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1075.00m共计5段，路面宽度为3.0m，路面厚度为18cm采用C25砼铺设。附属设计为:弯道加宽二处，安装路面涵管一处 、项目标志牌一块、道路安全警示牌四块。","2023.6.30"]
[null,null,3,"作坊村","永兴镇作坊村原拖瓦社社道、户联路硬化工程项目","新建",53,54.64,10.95,{"$nulls":4},43.69,"主要建设内容为:永兴镇作坊村原拖瓦社社道、户联路硬化工程设计硬化社道及户联路长1453.10m,其中设计及户联路共计22段，路面宽度为3.0m,采用C25砼铺设。路面内侧共设计净空尺寸30cm×30cm砼排水沟共计62.00m。附属设计为:挡墙四处、跨沟盖板十处、安装项目标志牌一块、安装安全警示牌四块。","2023.5.4"]
[null,null,4,"作坊村","永兴镇作坊村原湾边社道路、户联路硬化工程项目","新建",26,36.21,7.3,{"$nulls":4},28.91,"主要建设内容为:永兴镇作坊村原湾边社道路、户联路硬化工程设计硬化社道及户联路长1025.90m，其中设计社道路及户联路共计9段，路面宽度为3.0m. 采用C25砼铺设。村道至朱光银家段K0+000--K0+053段路面内侧共设计净空尺寸30cm*30cm砼排水沟53.00m。附属设计为:会车道一处、路面涵管一处， 跨沟盖板三处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2023.5.4"]
[null,null,5,"新胜村","永兴镇新胜村雷宝坪组S216省道至中粮岗段产业路硬化工程项目","新建",87,57.36,11.5,{"$nulls":4},45.86,"产业路长度为2000.00米，设计路面宽度3.0 米，均采用厚度 18cm 的 C25 砼铺设。其中:中梁岗产业路(K0+000--K0+618)道路内侧设计净空尺寸30cmx30cm的C15砼排水沟长度为618.00米。全程设计弯道加宽2处共计30.00㎡，新建挡墙(产业路支路1梁岗至李玉松土地 K0+154--K0+162)1处高2.5米、长8米，铺设会车道2处，安装项目标识牌1块。","2023.1.3"]
[null,null,6,"新胜村","永兴镇新胜村村子堡组产业路硬化工程项目","改、扩建",81,61.34,12.3,{"$nulls":4},49.04,"主要建设内容为:永兴镇新胜村村子堡组产业路硬化工程设计硬化道路2113米(其中:村子堡组S216省道至杜克敏地段及支路1054米,村子堡组竹林沟至余顺明地段及支路1059米),设计路面宽度3.0米，均采用厚度18cm的C25砼铺设。其中：村子堡组S216省道至杜克敏地段产业路(里程桩号K0+000--K0+548)道路内侧设计净空尺寸30cm*30cm的CI5砼排水沟长度为548.00米。全程设计弯道加宽5处，共计75.00m2,新建涵洞1座，铺设会车道2处，安装项目标识牌1块。","2023.1.3"]
[null,null,7,"苍蒲村","永兴镇苍蒲村铜厂组(永温路至炭山)社道路硬化工程项目","改、扩建",25,54.21,10.85,{"$nulls":4},43.36,"主要建设内容为:硬化社道路长1580.0m，设计道路共计1段，路面宽度为3.0m,采用C25砼铺设厚度为18cm。附属设计为：涵管6处、错车道4处、弯道加宽3处、挡墙5段，项目标志牌一块，道路安全警示牌3块。","2025.7.23"]
[null,null,8,"苍蒲村","永兴镇苍蒲村马鞍组户联路、产业路硬化工程项目","改、扩建",25,40.53,8.15,{"$nulls":4},32.38,"主要建设内容为:硬化道路长1282.0m,设计道路共计5段，路面宽度为3.0m，采用C25砼铺设厚度为18cm。附属设计为:涵管2处、弯道加宽8处、挡墙1段，项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2025.7.23"]
[3,"渔门镇",9,"犀牛村","渔门镇犀牛村龙洞组户联路硬化工程项目","新建",20,61.63,12.35,{"$nulls":4},49.28,"主要建设内容为:硬化户联路长1764.0m,设计道路共计5段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。其中社道至李世贵家段(K0+068-K0+554)段设置排水沟，其余路段不设排水沟。附属设施为:弯道加宽2处、平板涵1座、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,10,"狮子堡","渔门镇狮子堡村后山组湾子头、河坝与三家村组张家坪子、水库坝脚产业路及户联路硬化工程项目","新建",90,48.34,9.67,{"$nulls":4},38.67,"主要建设内容为:狮子堡村后山组湾子头、河坝与三家村组张家坪子产业路及户联路硬化整治工程总长1935m，其中后山组湾子头、河坝产业路三条长374m、户联路十条长926m、总长1300m;狮子堡村三家村组张家坪子与水库坝脚产业路三条总长635m。本项目产业路设计路宽3.0m，户联路设计路宽2.5m，路面采用C25砼浇筑，厚18cm。道路内侧均未设排水沟。本工程设有挡墙3处，涵管4处，标识牌一块。\n","2024.7.5"]
[null,null,11,"高坪村","渔门镇高坪村羊坪子社产业路、户联路硬化工程项目","新建",70,62.45,12.5,{"$nulls":4},49.95,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1700.90m (扣除箱涵盖板宽2.60m后路面实际长度为1698.30m)共计4段，路面宽度3.0m共计1339.20m:路面宽度2.50m共计359.10m，厚度为18cm的C30砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm的砼排水沟共计S32.50m。附属设计为:新建箱涵一座、弯道加宽十处、会车道二处、新建道路挡墙一处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,12,"高坪村","渔门镇高坪村高坪二杜户联路硬化工程项目","改、扩建",31,50.099999999999994,10.05,{"$nulls":4},40.05,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1720.00m，其中992.00m设计路面宽度3.00m、706. 00m设计路面宽度2.5m、22.00m设计路面宽度2.0m,厚度均为18cm采用C25砼铺设;附属设计为:新建过水路面1处、弯道加宽1处、新建回车道2处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.7.25"]
[null,null,13,"力马村","渔门镇力马村胜利社产业路、户联路硬化工程项目","改、扩建",45,56.29,11.26,{"$nulls":4},45.03,"主要建设内容为:硬化产业路、户联路总长度为1532.0m，共计9段，路面宽度为3.0m长1378.0m；路面宽度为2.5m长154.0m，厚度为18cm的C25砼铺设。路面净空尺寸30cmX30cm砼盖板排水沟共计32.0m。附属设计为:新建跨沟盖板1处、新建弯道加宽1处、新建道路挡墙3处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.6.12"]
[null,null,14,"力马村","渔门镇力马村红椿坪社产业路、户联路硬化工程项目","改、扩建",34,53.61,10.72,{"$nulls":4},42.89,"主要建设内容为:硬化产业路、户联路总长度为1462.0m。共计4段，路面宽度均为3.0m宽，厚度为18cm的C25砼铺设。附属设计为:新建弯道加宽1处、新建涵管6处、新建道路挡墙5处、项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2025.6.12"]
[4,"惠民镇",15,"建新村","惠民镇建新村一社水利设施水毁恢复工程","改、扩建",106,28.799999999999997,5.76,{"$nulls":4},23.04,"主要建设内容为:新建30m³蓄水池1口，整治恢复渠道1035米，新建M7.5浆砌石挡墙798.44m³。","2022年库存项目"]
[null,null,16,"建新村","惠民镇建新村偏外组王铁匠屋基产业路硬化工程","新建",10,8.57,1.72,{"$nulls":4},6.85,"主要建设内容为:建新村偏外组产业路硬化整治工程总长335米。建新村偏外组王铁匠屋基产业路设计路宽2.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧均未设排水沟。本工程设有挡墙3处，错车道1处、回车道1处、Φ300涵管2处。","2024.8.1"]
[null,null,17,"建新村","惠民镇建新村渔塘组杨家侧面与何家坪子产业路硬化工程项目","新建",90,52.66,10.54,{"$nulls":4},42.12,"主要建设内容为:产业路硬化整治工程总长1428米。产业路设计路宽3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，在产业路1K0+000~037段设20cm*18cm排水沟，产业路2K0+000~622与产业路2-2K0+000~137段设30cm*18cm排水沟，其余路段内侧均未设排水沟。本工程设有挡墙6处，错车道2处、回车道5处、Φ300涵管3处，Φ400涵管6处、Φ600涵管2处，标识牌一座。","2025.7.23"]
[null,null,18,"兴隆村","惠民镇兴隆社区三源组李瘸子屋基节水灌溉工程项目","新建",18,11.74,2.35,{"$nulls":4},9.39,"主要建设内容为:新建1m³沉沙池1口，200m³蓄水池1口；Φ32PE管2960米，Φ16PE管7800米，Φ4PE管3510米；Φ32PE三通40个，Φ32PE闸阀42个，Φ32PE直接头2个，Φ32堵头40个，Φ16PE堵头780个，Φ16PEΦ闸阀780个；过滤器1套，喷头2340个，毛接管头2340个。","2022年库存项目"]
[null,null,19,"兴隆村","惠民镇兴隆村大田社社道路及户联路硬化工程项目","新建",38,43.85,8.8,{"$nulls":4},35.05,"主要建设内容为:硬化路面1536.30m共计27条(其中:路面宽度3.0m为405.60m、路面宽度2.5m为949.70m、路面宽度2.1m为53.00m、路面宽度1.8m为48.00m、路面宽度1.2m为80.00m),路面厚度:人行步道80.00m厚度为12cm,其路面厚度均为18cm。路面内侧设计净空尺寸30cmX 30cm砼排水沟为210.00m。附属设计为:挡墙二处、跨狗盖板一处、项目标志牌一块、 道路安全警示牌六块。","2023.6.29"]
[null,null,20,"兴隆村","惠民镇兴隆村富民一组入户路硬化工程项目","新建",60,48.99,9.8,{"$nulls":4},39.19,"主要建设内容为:设计硬化入户路总长度为1401.5m，路面宽3.0m，厚度为18cm,其中有419m路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm砼排水沟，其余不设排水沟；附属设计为:挡墙1处，长30.0m,均高2.5m;安全警示牌3块，项目标志牌1块。","2023.6.29"]
[null,null,21,"兴隆村","惠民镇兴隆村青杠堡组户联路、产业路硬化工程项目","新建",42,52.9,10.6,{"$nulls":4},42.3,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1730m, 设计道路共计8段，其中有1440m路面宽度为3.0、290m路面宽度为2.5m；路面均采用C30砼铺设，厚度为18cm。双河沟至三块田(K0+168- K0+271)段长103m，内侧增设排水沟；附属设计为:涵管3处、弯道加宽2处、会车道2处、过水路面1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。\n","2024.7.25"]
[null,null,22,"新林村","惠民镇新林村坪子组龙家湾子机耕道及户联路硬化工程项目","改、扩建",60,36.77,7.35,{"$nulls":4},29.42,"主要建设内容为:硬化机耕道及户联路1010m,厚18㎝，C25砼浇筑，其中：机耕道长536m，路面宽3m；户联路长474m，除入户段宽2m外，其余均宽2.5m。新建挡墙3处，涵管2处，标识牌1块。","2022年库存项目"]
[null,null,23,"新林村","惠民镇新林村马路组社道硬化工程项目","改、扩建",42,54.44,10.9,{"$nulls":4},43.54,"主要建设内容为:硬化社道1910m,路面宽2.5m，厚18㎝，C25砼浇筑。内侧排水沟303m，净空断面30X30㎝，C15砼浇筑。新建挡墙3处，箱涵1座，跨沟盖板3处，铺设会车道3处，标识牌1块。","2022年库存项目"]
[null,null,24,"和平村","惠民镇和平村富民二组社道路、户联路硬化工程项目","新建",24,56.459999999999994,11.3,{"$nulls":4},45.16,"主要建设内容为:硬化户联路、社道路总长度为1310.10m共计10段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm的砼排水沟共计535.30m。附属设施为:新安装预制涵管四处、弯道加宽五处，会车道五处、新建道路挡墙五处，项目标志牌一块、道路安全警示牌六块。","2024.8.27"]
[null,null,25,"和平村","惠民镇和平村双联组户联路硬化工程项目","新建",23,56.56,11.35,{"$nulls":4},45.21,"主要建设内容为:硬化户联路长1686.0m，设计道路共计14段，其中有1段(71m)路面宽度为2.5m，其余路段路面宽度3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:排水涵管10处、挡墙2处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.9.10"]
[null,null,26,"青龙村","惠民镇青龙村九队产业路、户联路硬化工程","新建",40,28.830000000000002,5.8,{"$nulls":4},23.03,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为779.00m (户联路长109.00m,产业路660.00m)，其中路面宽度为3.0m计150.00m,路面宽度为2.5m计629.00m,厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟共计156.00m;附属设施为:新建挡墙五处、弯道加宽一处、 项目标志牌一块、 预制涵管六处、道路安全警示牌二块。","2024.9.10"]
[null,null,27,"民主村","惠民镇民主村湾边组绿林社道路及户联路硬化工程","新建",42,55.29,11.1,{"$nulls":4},44.19,"主要建设内容为:硬化社道路、户联路总长度为1547.60m（共计9段），路面宽度为3.0m,厚度为18cm的C25砼铺设。路面内侧设计30cmX30cm砼排水沟长49.5m。附属设计为:新建挡墙一处，弯道加宽两处，会车道两处、项目标志牌一块、道路安全警示牌五块。","2024.9.26"]
[null,null,28,"银河村","惠民镇银河村四伦碑组谷家门口至邓家坪子产业路硬化工程","新建",30,38.9,7.8,{"$nulls":4},31.1,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为881.00m，路面宽度3.0m,厚度为18cm的C30砼铺设;路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟gong计881.00m。附属设施为:跨沟盖板一处、 弯道加宽五处，路面涵管5处、会车道一处，新建挡墙一处， 项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2024.9.10"]
[5,"桐子林镇",29,"桐子林社区","桐子林镇桐子林社区湾滩组人畜饮水项目","新建",47,101.44,null,null,51.44,null,null,50,"主要建设内容为:湾滩组人畜饮水工程: 1.新建机井一口。2.输水钢管ND40PE管260M、DN50涂塑钢管950M。3、高位水池2座，一座100M3,一座200M3，4.配水工程DN40涂塑钢管3000米、DN32钢管4000米。5.抽水泵房7.25M2.","2023.6.5"]
[null,null,30,"清源社区","桐子林镇清源社区新发与木撒拉组社道与户联路硬化工程项目","新建",100,58.89,11.78,{"$nulls":4},47.11,"主要建设内容为:社道与户联路硬化工程总长1572米；其中新发组社道三条长889米，户联路四条长295米；木撒拉组社道一条长195米，户联路两条长193米。社道1、社道3、户联1、户联2、户联3设计路宽3.5米，用厚0.18米的C30砼浇筑。社道2、社道4、户联4、户联5、户联6设计路宽3.0米，用厚0.18米的C30砼浇筑。根据现场实际情况，社道1K0+020~420、社道3K0+000~141段道路内侧设18cm*30cm排水沟；社道2K0+000 ~205、社道4K0+000~185、户联4K0+038~070段道路内侧设18cm*20cm排水沟；其余路段均不设排水沟，排水沟边墙和底板均采用C20砼浇筑。本工程项设有错车道6处，挡墙4处，新硬化道路与原有道路接头处加宽7处，300涵管2处，φ400涵管5处，标识牌1座。","2025.1.20"]
[null,null,31,"清源社区","桐子林镇清源社区木撒拉组社道与户联路硬化工程项目","新建",90,45.209999999999994,9.05,{"$nulls":4},36.16,"主要建设内容为:社道与户联路硬化工程总长1282米；其中社道三条长708米，户联路五条长574米。社道1K0+000~038、社道2全段、社道3K0+062~419段设计路宽3.5米，用厚0.18米的C30砼浇筑。社道1K0+038^158、社道3K0+000~062段、户联1、户联2、户联3、户联4、户联5设计路宽3.0米，用厚0.18米的C30砼浇筑。根据现场实际情况，社道2K0+000~131、社道3K0+062~419段道路内侧设18cm*30cm排水沟；社道3K0+000~062、户联4K0+000~135段道路内侧设18cm*20cm排水沟；其余路段均不设排水沟，排水沟边墙和底板均采用C20砼浇筑。木撒拉组社道硬化工程设有错车道3处，挡墙3处，φ400涵管1处，标识牌1座。","2025.1.20"]
[null,null,32,"金河村","桐子林镇金河村磨刀坪社产业路、户联路硬化工程项目","新建",48,51.41,10.3,{"$nulls":4},41.11,"主要建设内容为:路面总长度为1521.20m,共计6段，路面宽度为3.0计1381.10m；路面宽度为2.0m计140.10m，厚度为18cm的C30砼铺设。路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm砼排水沟共计617.70m。附属设计为:弯道加宽六处，会车道三处、回车台一处，项目标志牌一块、道路安全警示牌六块。","2025.1.23"]
[6,"国胜乡",33,"大毕村","国胜乡大毕村家鸡沟组 (灯杆坪至混家火山)产业路硬化工程","新建",40,55.35,11.1,{"$nulls":4},44.25,"主要建设内容为:硬化产业路长1750m,设计道路共计1段，路面宽度为3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽2处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.5"]
[null,null,34,"大毕村","国胜乡大毕村家鸡沟组户联路、产业路硬化工程","新建",40,50.150000000000006,10.05,{"$nulls":4},40.1,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路长1606.0m，设计道路共计5段，路面宽度为3.0m.采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:涵管1处、错车道1处、弯道加宽5处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.5"]
[null,null,35,"大毕村","国胜乡大毕村原高桥组户联路、产业路硬化工程项目","新建",28,45.300000000000004,9.1,{"$nulls":4},36.2,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1490.40m，共计6段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设施为:弯道加宽三处、回车台二处项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,36,"大毕村","国胜乡大毕村下田坝组排灌渠整治工程项目","新建",28,47.59,9.55,{"$nulls":4},38.04,"主要建设内容为:整治排灌渠14段(条)总长度4.05km，其中净空尺寸30cmX30cm共计10段(条)长度为2.77km;净空尺寸30cmX40cm共计2段(条)长度为1.28km。附属设施为:渠道首端DN400钢管一处、项目标志牌一块。","2024.8.27"]
[null,null,37,"大石房社区","国胜乡大石房社区庙堡组(炉房湾至大沙地)社道路硬化工程项目","新建",60,32.88,6.6,{"$nulls":4},26.28,"主要建设内容为:硬化社道路长992m，设计道路共计1段，路面宽度为3.0m,采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽2处、过水路面3处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2024.7.10"]
[null,null,38,"大石房社区","国胜乡大石房社区西番组茶叶基地产业路硬化工程项目","改、扩建",35,33.72,6.75,{"$nulls":4},26.97,"主要建设内容为:硬化产业路长1140m，设计道路共计4段，路面宽度为3.0m，采用C25砼铺设厚度为18cm。附属设计为:项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2025.7.25"]
[null,null,39,"机房村","国胜乡机房村二社、三社户联路硬化工程项目","新建",34,47.72,9.55,{"$nulls":4},38.17,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1639.0m，共计20段，路面宽度为3.0m,厚度为18cm。附属设计为:涵管1处，弯道加宽1处、项目标志牌1块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[null,null,40,"机房村","国胜乡机房村一、六社户联路硬化工程项目","新建",30,46.52,9.35,{"$nulls":4},37.17,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1548.00m,共计16段，路面宽度为3.0m，厚度为18cm。附属设计为:跨沟盖板三处，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.27"]
[null,null,41,"新毕村","国胜乡新毕村小扎窝产业路及户联路硬化工程项目","新建",32,58.55,11.75,{"$nulls":4},46.8,"主要建设内容为:本工程硬化户联路、产业路总长度为1960.8m,共计4段，路面宽度为3.0m计1557.30m；路面宽度为2.50m计403.50m,路面厚度为18cm的C30砼铺设;附属设计为:弯道加宽六处，会车道四处、回车台两处、跨沟盖板一处，项目标志牌一块、道路安全警示牌四块。","2024.8.27"]
[null,null,42,"淘水社区","国胜乡淘水社区大水井组社道路硬化工程项目","新建",60,40.91,8.2,{"$nulls":4},32.71,"主要建设内容为:硬化社道路长1489.0m,设计道路共计13段，其中有760.5m路面宽度为2.5m；658.5m路面宽度为3.0m；70.0m路面宽度为3.5m，路面均采用C30砼铺设，厚度为18cm；附属设计为:涵管2处、挡墙2处、错车道2处、项目标志牌1块、道路安全警示牌3块。","2024.8.27"]
[7,"温泉彝族乡",43,"热水塘社区","温泉彝族乡热水塘社区三福组产业路、户联路硬化工程项目","改、扩建",24,41.25,8.25,{"$nulls":4},33,"主要建设内容为：硬化产业路总长度为1094.0m，路面宽度3.0m计1030m，路面宽度2.5m计64.0m，厚度为18cm的C25砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm的C20砼边沟共计400.0m。附属设计为: 新建错车道3处、新建回车台1处、新建道路挡墙2处、新建过水路面1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.7.23"]
[8,"红果彝族乡",44,"蒿枝坪村","红果彝族乡蒿枝坪村荞地箐社(杨万学家背后至马银才畜圈段)产业路硬化工程项目","改、扩建",30,30.009,6.0018,{"$nulls":4},24.0072,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为982.0m，共计1段，路面宽度为3.0m宽计911.0m，路面宽度为2.6m宽计71.0m，厚度均为18cm的C25砼铺设。 附属设计为:新建涵管2处、新建过水路面1处、新建错车道2处、新建弯道加宽2处、新建道路挡墙1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2025.7.23"]
[null,null,45,"蒿枝坪村","红果彝族乡蒿枝坪村荞地箐社产业路硬化工程项目","改、扩建",30,44.97,8.994,{"$nulls":4},35.976,"主要建设内容为：硬化产业路总长度为1544.0m，共计2段，路面宽度均为3.0m宽，厚度为18cm的C25砼铺设。附属设计为:新建错车道2处、新建弯道加宽4处、新建道路挡墙1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.7.23"]
[null,null,46,"蒿枝坪村","红果彝族乡蒿枝坪村下马鹿塘组社道路硬化工程项目","改、扩建",50,31.299999999999997,6.26,{"$nulls":4},25.04,"主要建设内容为:道路外侧新建2m高M7.5浆砌块石挡墙共计长17m (2处)；道路外侧新建2.5m高M7.5浆砌块石挡墙共计长65m (3处)；道路外侧新建3.0m高M7.5浆砌块石挡墙共计长104m(8处)；道路外侧新建4.0m高M7.5浆砌块石挡墙共计长87m(4处)。","2025.7.23"]
[null,null,47,"三滩村","红果彝族乡三滩村蒿芝坪组产业路硬化工程项目","改、扩建",26,51.480000000000004,10.3,{"$nulls":4},41.18,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1560.0m，均为3.0m宽路面，厚度为18cm的C25砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm的C20砼边沟共计468.0m；附属设计为:新建放水涵洞1处、新建过水路面2处、新建回车道4处、项目标志牌一块、道路安全警示牌3块。","2025.7.23"]
[9,"格萨拉彝族乡",48,"大湾村","格萨拉彝族乡大湾村罗家组产业路硬化工程","新建",42,60.67,12.134,{"$nulls":4},48.536,"主要建设内容为:硬化产业路总长度为1205.00m,路面宽3.5m,厚度为18cm,路面内侧设计净空尺寸30cmx30cm砼排水沟；附属设计为:会车道3处、弯道加宽4处、项目标志牌1块、道路安全警示牌2块。","2023.7.17"]
[10,"红格镇",49,"金沙村","红格镇金沙村三社(沿江路至大面山)产业路硬化工程项目","新建",43,44.87,9,{"$nulls":4},35.87,"主要建设内容为:硬化产业路长1560.0m，设计道路共计2段，路面宽度为3.0m，采用C30砼铺设厚度为18cm。附属设计为:弯道加宽3处、错车道3处、项目标志牌-块、道路安全警示牌3块。","2024.3.19"]
[null,null,50,"鲊石村","红格镇鲊石村阿基鲁组生产灌溉用水项目","新建",125,43.099999999999994,8.62,{"$nulls":4},34.48,"主要建设内容为:新建5m³取水池1口，新建DN150镀锌钢管输水管长2400m，新建al60x1.6mpa(聚乙烯PE100给水管)输水管长270m，安装DN150排气阀5套，以及本项目附属工程设施等。","2025.7.23"]
[null,null,51,"新民村","红格镇新民村垭谷组产业路和化工程项目","改、扩建",15,11.63,2.326,{"$nulls":4},9.304,"主要建设内容为：硬化产业路总长度为454.0m，均为2.0m宽路面，厚度为18cm的C25砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cmX30cm的C20砼边沟共计30.0m；道路内侧新建3m高M7.5浆砌块石挡墙共计长12m(1处)，新建2m高M7.5浆砌块石挡墙共计长12m(1处)；道路外侧新建2.5m高M7.5浆砌块石挡墙共计长20m(2处)；附属设计为:新建弯道加宽1处、新建回车道1处、项目标志牌一块、道路安全警示牌二块。","2025.8.7"]
[11,"新九镇",52,"安宁村","新九镇安宁村坝塘组敬老院与上坝塘产业路硬化工程项目","新建",130,55.06,null,null,11.02,null,null,44.04,"主要建设内容为:产业路硬化总长1568米，其中敬老产业路(即产业路1)468米，上坝塘产业路(即产业路2与支路)1100米；产业路硬化设计路宽3.5米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧在产业1K0+000-180与产业路2K0+000-520段设30cm*30cm排水沟;产业路2K0+835 ~972段与支路K0+000-128段设20cm*18cm排水沟、其余路段均不设排水沟。本工程设有挡墙1处、错车2处、回车道1处、涵管3处、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,53,"安宁村","新九镇安宁村瓦房社产业路、户联路硬化工程项目","新建",82,9.74,null,null,1.948,null,null,7.792,"主要建设内容为:设计硬化安宁村瓦房组下园子河沟至徐颖家屋后359米，其中前段K0+000 -K0+063段，硬化水泥路面宽2.5米;后段K0+063-K0+359段，硬化水泥路面宽3.0米。本工程的工程量: 拆除路面砼28.35立方米，开挖平整土方开挖151.2立方米，路面土石方回填分实29.07立方米，C30砼路面190.89立方米，路面模板129.24平方米，安全标示牌2块，标识标牌1块。 ","2025.7.23"]
[null,null,54,"猛粮村","新九镇猛粮村机耕道、户联路建设工程项目","新建",24,16.67,null,null,3.334,null,null,13.336,"主要建设内容为:硬化核桃箐组刘永刚段道路125米，硬化水泥路面宽3.0米，为田坝心222米机耕道配套建设挡墙和排水边沟等设施。核桃箐组刘永刚家段K0+000至K0+125段硬化厚18厘米的水泥路面67.5立方米。田坝心机耕道K0+000至K0+222段铺设厚15厘米的泥结碎石面层555平方米。本工程的工程量为土方开挖676.15m3，15cm泥结碎石面层555平方米，20cm级配碎石基层555平方米，M7.5浆砌块石挡墙209.42立方米，块石换填120.44立方米，φ300涵管3.5米，C30砼路面67.5立方米，C20砼底板11.91立方米，C20砼边墙29.04立方米，安全标示牌2块，标识标牌1块。","2025.7.23"]
[null,null,55,"平谷村","新九镇平谷村和平组产业道路工程项目","新建",131,40.989999999999995,null,null,8.2,null,null,32.79,"主要建设内容为:田间机耕道1254米，其中主线360米硬化宽3.5米，厚18厘米的C25混凝土路面，支线7条共894米硬化宽3.0米，厚18厘米的C25混凝土路面，设置P型倒车场或错车道共计3处，新建排水边沟41米，新建路肩墙4处共计93.33立方米，安设φ500圆管涵12米、标识牌1座。","2024.7.5"]
[null,null,56,"水坪村","新九镇水坪村上巴拉组独田沟产业路硬化工程项目","新建",120,48.150000000000006,null,null,9.63,null,null,38.52,"主要建设内容为:产业路硬化总长1754米，其中产业路①长908米，产业路②长538米，支路①长222米，支路②长86米。水坪村上巴拉组独田沟硬化产业路除产业路①K0+000~418设计路宽3.5米外，其余设计路宽3.0米，用厚0.18米的C25砼浇筑。根据现场实际情况，产业路内侧均不设排水沟。本工程设有挡墙1处、错车道1处、回车道3处、标识牌1座。本工程的工程量为土方开挖561.2m3 (其中路面土方开挖556.7m3,挡墙基槽土方开挖4.5m3)，石方开挖0.5m3，C25砼路面1001.79m3, 沥青伸缩缝54.13m2；模板646.82m2， M7.5浆砌石14.0m3。","2024.7.5"]
[12,"共和乡",57,"田坝村","共和乡田坝村中房子组户联路及产业路硬化工程项目","新建",40,57.08,11.45,{"$nulls":4},45.63,"主要建设内容为:硬化入户路、产业路总长度为1244m，路面宽度为3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设；路面内侧设计净空尺寸30cm*30cm的C20砼边沟共计459.00m；附属设计为:新建挡墙3处、弯道加宽3处、项目标志牌1块、道路安全警示牌5块。","2024.8.19"]
[null,null,58,"雅砻江村","共和乡雅砻江村蓄水池灌溉工程项目","新建",35,25.06,5.012,{"$nulls":4},20.048,"新建200m3蓄水池2口，新建300m3蓄水池1口，配套引水φ40PE管(100级1.6Mpa) 2.0KM。","2024.8.19"]
[null,null,59,"太田村","共和乡太田村红旗组黄家湾社道路及户联路硬化工程项目","新建",30,54.06,10.82,{"$nulls":4},43.24,"主要建设内容为:硬化社道路、户联路总长度为1554.10m (扣除箱涵盖板2.60m后，路面实际长度为1551.5m)共计7段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C30砼铺设。附属设计为:弯道加宽一处、会车道一处、 挡墙一处、箱涵一座，项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2024.8.19"]
[null,null,60,"太坪村","共和乡太坪村垭口街组产业路、户联路硬化工程","改、扩建",32,46.92,9.4,{"$nulls":4},37.52,"主要建设内容为：硬化户联路、产业路总长度为1483.00m，共计2段，路面宽度3.0m，厚度为18cm的C25砼铺设。附属设计为:弯道加宽三处、会车道一处、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.7.23"]
[null,null,61,"太坪村","共和乡太坪村撮箕湾组产业路、户联路硬化工程","改、扩建",32,45.760000000000005,9.2,{"$nulls":4},36.56,"主要建设内容为:硬化户联路、产业路总长度为1354.80m，共计2段，路面宽度3.0m.厚度为18cm的C25砼铺设。附属设计为：弯道加宽一处、会车道一处、挡墙一处、箱涵一座、项目标志牌一块、道路安全警示牌三块。","2025.7.23"]
["合计",{"$nulls":5},2995,2776.319,501.8178000000001,0,85.57199999999999,0,0,2188.929199999999]